Wireless Air Flow Controller

无线风量控制板 V3 修改意见

* 红色区域，把所有的地打通，从USB的地出来往上直接走线连接到右上方的GND上，这样大流量的电流就不会绕板一圈，可以避开压差传感器、主芯片等敏感元件。
* 所有螺丝安装孔统一为沿孔周围1mm留空，不铺铜。
* 添加丝印：开关的左右各写上USB和POW表示功能，按钮旁分别写上RST，ES/RST和WPS/RST、压差传感器旁去掉中文字，改成PRESSURE SENSOR
* I2C接口改成带紧固的插座形式。PWM舵机输出口做成公头插针形式。